*Lēmuma projekts*

**Par noteikumu Nr. \_\_/2025 “Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” izdošanu**

Pamatojoties uz likuma “Par autoceļiem” 1. panta otro daļu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu,

Izdot noteikumus Nr. \_\_/2025 “Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību”.

*Noteikumu projekts*

**Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtību**

*Izdoti saskaņā ar likuma* [*“Par autoceļiem”*](https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem)[*1. panta otro daļu*](https://likumi.lv/ta/id/65363#p1) *un* [*Pašvaldību likuma*](https://likumi.lv/ta/id/336956)[*10. panta pirmās daļas 21. punktu*](https://likumi.lv/ta/id/336956#p10)*,*

1. **Vispārīgie jautājumi**
2. Šie noteikumi nosaka Alūksnes novada Alūksnes pilsētas (turpmāk – Pilsēta) ielu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.
3. Pilsētas ielas (turpmāk – Ielas) ir Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošās transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves Pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un ir reģistrētas Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
4. Ielas ir Alūksnes novada pašvaldības iestādes “SPODRA” (turpmāk – Iestāde) pārziņā, tā atbild par Ielu pārvaldi, aizsardzību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.
5. **Ielu ikdienas uzturēšanas prasības**
6. Ielu uzturēšanas klasi nosaka ņemot vērā Ielas nozīmīgumu Pilsētas ielu tīkla satiksmes infrastruktūras nodrošināšanā, kā arī Ielas ekonomisko un sociālo nozīmi. Ielām ir šādas uzturēšanas klases:

T – tranzīta iela, kas savieno Pilsētas centru ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

G – galvenā iela, kas nodrošina satiksmi starp valsts, pašvaldības, sabiedriskajām, mācību iestādēm un ražotnēm Pilsētā, pa šo ielu kursē sabiedriskais transports.

P – pilsētas ielas, kas nodrošina satiksmi starp galvenajām ielām, piebraukšanu pie īpašumiem un daļēji pilda transportlīdzekļu novietošanas iespējas pie īpašumiem.

V – vietējā iela, kas nodrošina satiksmi mazdārziņu teritorijā, Muižas parkā un Ielas ar nesaistītu segumu.

1. Ielu ikdienas uzturēšanas klases nosaka:

Ziemas sezona - no 16. oktobra līdz 15. aprīlim;

Vasaras sezonā - no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim.

Ņemot vērā laika apstākļu īpatnības, Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var pagarināt vai saīsināt attiecīgās sezonas termiņu.

1. Ielas uzturēšanas klasi nepiemēro uz laiku, ja Ielā vai tās posmā, nepārtraucot transportlīdzekļu satiksmi, tiek veikta būvniecība, pārbūve vai seguma atjaunošana.
   1. **Ielu ikdienas uzturēšana pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos**
2. Pastāvīgi laika apstākļi, šo noteikumu izpratnē, ir tādi laika apstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz Ielas neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz Ielas brauktuves netiek uzputināts sniegs vai smiltis.
3. Mainīgi laika apstākļi, šo noteikumu izpratnē, ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem – uz Ielas brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs, veidojas sniega vai smilšu sanesumi.
4. Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa Ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, Iestāde nodrošina Ielu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgajai Ielu uzturēšanas klasei noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. pielikumu.
   1. **Ielu uzturēšana ārkārtējos laika apstākļos**
5. Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā, šo noteikumu izpratnē, ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem:
   1. snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par četrām stundām 24 stundu laikā un vidējais sniega kārtas biezums pārsniedz 12 cm;
   2. atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu;
   3. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, un veidojas sniega sanesumi;
   4. uz brauktuves veidojas sniega sanesumi;
   5. nokrišņi applūdina un bojā autoceļus vai samazina to nestspēju.
6. Ārkārtēji laika apstākļi vasaras sezonā, šo noteikumu izpratnē, ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem:
   1. nokrišņi applūdina vai citādi bojā Ielas;
   2. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;
   3. uz Ielas veidojas apledojums vai snieg.
7. Ārkārtējos laika apstākļos, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību minimālu izpildi, Iestāde pilnā apmērā nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 3., 4. un 5. punktā minēto prasību izpildi.
8. Ja Ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
9. **Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole**
10. Pašvaldība informē Ielu lietotājus par noteiktajām Ielu uzturēšanas klasēm. Informāciju publicē Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē [www.aluksne.lv](http://www.aluksne.lv) un Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”.
11. Lai veiktu Ielu uzturēšanas darbus, ir nepieciešami ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apliecināti dokumenti:
    1. Ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls;
    2. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls.
12. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos Iestāde nodrošina Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:
    1. T uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi nedēļā ziemas sezonā, reizi divās nedēļās vasaras sezonā;
    2. G uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi mēnesī vasaras sezonā un ne retāk kā reizi divās nedēļās ziemas sezonā;
    3. P uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi divos mēnešos;
    4. V uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi ceturksnī.
13. Ārkārtējos laika apstākļos Iestāde nodrošina Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:
    1. T un G uzturēšanas klases Ielām – ne retāk reizi divās diennaktīs;
    2. P un V uzturēšanas klases Ielām – ne retāk kā reizi trijās diennaktīs.
14. **Noslēguma jautājumi**
15. Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. jūnijā.
16. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 6/2014 “Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” (apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes 24.07.2014. lēmumu Nr. 267 (protokols Nr. 13, 9. punkts)).

1.pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Alūksnes pilsētas ielu un to posmu klasifikācija pēc ikdienas uzturēšanas klases**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Ielas** | | | | |
| **Nosaukums** | **Garums, km** | **Brauktuves laukums, m2** | **Seguma veids** | **Uzturēšanas klase** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Akas | 0,096 | 240 | grants | V |
| 0,145 | 435 | melnais |
| 0,060 | 150 | cits |
| 0,060 | 150 | cits |
| 0,086 | 215 | cits |
| 0,065 | 195 | melnais |
| 0,068 | 204 | melnais |
|  | Aldaru | 0,150 | 600 | cits | V |
|  | Alsviķu (no Rīgas līdz Helēnas) | 0,270 | 1890 | melnais | P |
| Alsviķu (no Lauku līdz Helēnas) | 0,217 | 1085 | melnais | P |
|  | Annas | 0,220 | 1320 | melnais | P |
|  | Apes | 0,160 | 1120 | melnais | P |
| 0,050 | 200 | melnais |
| 0,170 | 1020 | grants |
|  | Augusta (no Augusta 11 līdz Augusta 9) | 0,045 | 135 | grants | P |
| Augusta (no Augusta 9 līdz Kalna) | 0,175 | 875 | melnais |
| Augusta (no Kalna līdz Helēnas) | 0,094 | 470 | melnais |
| Augusta (no Helēnas līdz Pils) | 0,160 | 800 | melnais |
| Augusta (atzars uz Augusta 1E) | 0,160 | 480 | melnais |
| Augusta (atzars uz Augusta 9A) | 0,085 | 85 | grants |
|  | Ausekļa | 0,090 | 270 | grants | P |
| 0,200 | 330 | grants |
|  | Avotu | 0,150 | 600 | melnais | P |
| 0,070 | 280 | melnais |
| 0,050 | 125 | grants |
|  | Baložu bulvāris | 0,190 | 1140 | melnais | G |
|  | Baznīcas | 0,125 | 875 | melnais | G |
|  | Bērzu (no Pils līdz Helēnas) | 0,180 | 2160 | melnais | T |
| Bērzu (no Helēnas līdz Glika) | 0,140 | 1120 | melnais | P |
|  | Blaumaņa | 0,230 | 1150 | melnais | G |
|  | Briežu | 0,120 | 300 | grants | V |
| 0,090 | 225 | cits |
|  | Brīvības (no Jāņkalna līdz Merķeļa) | 0,307 | 1842 | melnais | G |
| Brīvības (no Merķeļa līdz Valkas) | 0,240 | 1440 | melnais | P |
|  | Brūža | 0,045 | 338 | melnais | G |
| 0,210 | 1470 | melnais |
|  | Cerību | 0,465 | 3742 | melnais | P |
|  | Cēsu | 0,220 | 880 | melnais | P |
| 0,075 | 213 | cits | V |
|  | Cielavu | 0,210 | 525 | grants | V |
|  | Cīruļu | 0,120 | 300 | cits | V |
|  | Darba | 0,072 | 360 | melnais | P |
| 0,220 | 880 | bruģis |
| 0,079 | 514 | melnais |
| 0,118 | 590 | melnais |
| 0,123 | 615 | melnais |
|  | Dārza | 0,144 | 1296 | melnais | G |
| 0,130 | 910 | melnais |
| 0,410 | 2870 | melnais |
|  | Dīķa | 0,310 | 775 | grants | V |
| 0,025 | 63 | cits |
| 0,200 | 500 | grants |
| 0,120 | 300 | cits |
| 0,060 | 150 | cits |
| 0,030 | 75 | cits |
|  | Dores | 0,490 | 2450 | grants | P |
|  | Druvu | 0,180 | 450 | grants | V |
| 0,040 | 140 | melnais |
| 0,065 | 228 | melnais |
| 0,190 | 570 | melnais |
| 0,090 | 225 | cits |
|  | Dzegužu | 0,126 | 315 | cits | V |
| 0,090 | 225 | cits |
|  | Dzeņu | 0,330 | 825 | grants | V |
|  | Dzērvju | 0,080 | 200 | grants | V |
|  | Dzilnu | 0,495 | 1485 | grants | V |
| 0,130 | 390 | cits |
|  | Dzirnavu | 0,230 | 1610 | melnais | P |
|  | Eglaines | 0,265 | 663 | grants | V |
|  | Ezera | 0,220 | 990 | melnais | P |
| 0,075 | 225 | melnais |
|  | Ezerkalna | 0,040 | 100 | grants | V |
|  | Ezermalas | 0,370 | 1850 | melnais | P |
| 0,990 | 4950 | grants |
|  | Fītinghofu | 1,510 | 4530 | grants | V |
|  | Ganību | 0,142 | 994 | melnais | G |
| 0,115 | 805 | melnais |
| 0,123 | 861 | melnais |
| 0,545 | 3270 | melnais |
|  | Glika | 0,460 | 2300 | melnais | P |
|  | Gravu | 0,295 | 738 | grants | V |
| 0,100 | 250 | grants |
| 0,100 | 250 | cits |
|  | Gulbenes (no Krišjāņa Barona līdz Smilšu) | 0,295 | 1180 | melnais | P |
| Gulbenes (no Smilšu līdz Alūksnes pilsētas robežai) | 0,295 | 738 | grants |
| Gulbenes (posms līdz Malienas ielai) | 0,280 | 1680 | melnais |
| Gulbenes (atzars uz Gulbenes 9) | 0,055 | 138 | grants |
| Gulbenes (atzars uz Gulbenes 2C) | 0,046 | 230 | melnais |
| 0,050 | 150 | grants |
|  | Gulbju | 0,120 | 300 | cits | V |
|  | Haralda | 0,065 | 260 | melnais | P |
|  | Helēnas (iebrauktuve uz Apes 8) | 0,034 | 170 | melnais | P |
| Helēnas (iebrauktuve līdz 2B) | 0,033 | 116 | grants | P |
| Helēnas (iebrauktuve līdz 2D) | 0,045 | 158 | cits | V |
| Helēnas (Alsviķu līdz Bērzu) | 0,530 | 3710 | melnais | G |
| 0,090 | 630 | melnais |
| 0,190 | 1330 | melnais |
| Helēnas (no Bērzu līdz Jāņkalna) | 0,120 | 900 | melnais | T |
| Helēnas (no Jāņkalna līdz Latvenergo) | 1,586 | 9790 | melnais | G |
| Helēnas (no Latvenergo līdz Alūksnes pilsētas robežai) | 0,210 | 945 | melnais | P |
|  | Ielejas | 0,115 | 345 | melnais | V |
| 0,065 | 195 | melnais |
|  | Ievu | 0,030 | 180 | melnais | P |
| 0,518 | 3108 | grants |
| 0,295 | 1770 | grants |
|  | Jaundārzu | 0,500 | 2500 | grants | V |
| 0,138 | 690 | grants |
|  | Jaunozolu | 0,130 | 325 | grants | V |
| 0,070 | 175 | cits |
|  | Jāņkalna (no Helēnas līdz Tālavas) | 0,215 | 1613 | melnais | T |
| 0,325 | 2438 | melnais |
| 0,375 | 2813 | melnais |
| 0,397 | 2978 | melnais |
| Jāņkalna (no Tālavas līdz Viestura) | 0,120 | 960 | melnais | G |
| 0,058 | 464 | melnais |
| 0,097 | 582 | melnais |
|  | Kadiķu | 0,205 | 513 | grants | V |
| 0,055 | 138 | grants |
|  | Kalna | 0,090 | 315 | melnais | P |
|  | Kalnadruvu | 0,263 | 1447 | melnais | P |
|  | Kanaviņu | 0,421 | 2526 | melnais | G |
| 0,109 | 654 | melnais |
| 0,100 | 500 | melnais |
|  | Kastaņu | 0,145 | 363 | grants | V |
|  | Kārklu | 0,150 | 900 | melnais | P |
| 0,090 | 720 | grants |
| 0,035 | 175 | grants |
| 0,100 | 500 | grants |
|  | Kārļa | 0,250 | 1250 | grants | P |
|  | Krišjāņa Barona (no Rīgas līdz Ganību) | 0,825 | 2475 | grants | P |
| Krišjāņa Barona (posms ap Jāņkalniņu) | 0,094 | 658 | melnais | P |
| 0,148 | 740 | grants |
| 0,090 | 450 | grants |
| Krišjāņa Barona (atzars uz Krišjāņa Barona 14) | 0,072 | 252 | grants | P |
| Krišjāņa Barona (atzars uz Krišjāņa Barona 19A) | 0,155 | 543 | grants | P |
| Krišjāņa Barona (no Smilšu līdz Gulbenes) | 0,445 | 1113 | grants | V |
| Krišjāņa Barona (no Pilsētas bulvāra līdz Krišjāņa Barona 17B) | 0,410 | 1435 | grants | P |
| Krišjāņa Barona (atzars gar Krišjāņa Barona 15C) | 0,053 | 186 | grants | P |
| Krišjāņa Barona (no Gulbenes līdz Tālavas) | 0,310 | 1550 | grants | P |
| Krišjāņa Barona (no Jāņkalna līdz Gulbenes) | 0,150 | 600 | melnais | P |
|  | Kolberģa | 2,060 | 15450 | melnais | T |
| 0,665 | 4988 | melnais |
|  | Lapsu | 0,090 | 225 | cits | V |
| 0,036 | 90 | cits |
| 0,084 | 210 | cits |
|  | Latgales | 0,764 | 5730 | melnais | G |
| 0,292 | 2190 | melnais |
| 0,174 | 696 | grants |
|  | Lauku | 0,110 | 660 | melnais | P |
|  | Laurencenes | 0,278 | 1529 | melnais | P |
|  | Lazdu | 0,188 | 658 | melnais | P |
|  | Lāčplēša | 0,160 | 880 | melnais | G |
|  | Lielā Ezera | 0,291 | 2182,5 | melnais | G |
| 0,160 | 1280 | melnais |
| 0,179 | 1969 | melnais |
|  | Liepu | 0,180 | 720 | melnais | P |
|  | Loka | 0,095 | 380 | melnais | P |
| 0,120 | 480 | melnais |
|  | Malienas | 0,085 | 595 | melnais | P |
| 0,693 | 3465 | grants |
| 0,132 | 528 | grants |
|  | Margaritas | 0,103 | 412 | grants | P |
| 0,055 | 275 | bruģis |
|  | Mālupes | 0,410 | 2460 | melnais | P |
|  | Medņu | 0,050 | 125 | cits | V |
| 0,210 | 525 | grants |
| 0,308 | 770 | grants |
| 0,120 | 300 | cits |
|  | Melleņkalna | 0,240 | 840 | grants | P |
|  | Melnuma | 0,320 | 2240 | melnais | P |
| 1. 7 | Merķeļa (no Uzvaras ielas līdz Merķeļa 20) | 0,310 | 1860 | melnais | G |
| 0,700 | 4200 | melnais |
| Merķeļa (atzars uz Latvenergo) | 0,160 | 800 | melnais | P |
| Merķeļa (atzars uz Merķeļa 18) | 0,120 | 720 | melnais | P |
| 1. 7 | Meža | 0,142 | 710 | melnais | P |
| 0,092 | 460 | melnais |
|  | Mežinieku | 0,045 | 203 | melnais | P |
| 0,380 | 1710 | grants |
| 0,110 | 330 | grants |
|  | Mežkalna | 0,190 | 570 | grants | V |
| 0,030 | 75 | grants |
| 0,212 | 636 | grants |
| 0,116 | 348 | grants |
| 0,025 | 75 | grants |
|  | Miera | 0,581 | 4067 | melnais | G |
| 0,439 | 3073 | melnais |
| 0,520 | 3640 | melnais |
| 0,295 | 1770 | melnais |
|  | Noliktavas | 0,145 | 580 | grants | P |
|  | Ojāra Vācieša (atzars no Alūksnes ezera līdz Ojāra Vācieša 2A) | 0,036 | 90 | grants | P |
| Ojāra Vācieša (no Ojāra Vācieša 2A līdz Pils) | 0,270 | 2160 | melnais | G |
| Ojāra Vācieša (no Pils līdz Dārza) | 0,175 | 1575 | melnais |
| Ojāra Vācieša (no Dārza līdz Rijukalna) | 0,467 | 3736 | melnais |
|  | Ošu | 0,490 | 2205 | melnais | P |
| 0,065 | 325 | bruģis |
| 0,076 | 228 | grants |
| 0,204 | 612 | grants |
|  | Ozolu | 0,700 | 2450 | melnais | P |
|  | Parka | 0,150 | 975 | melnais | P |
|  | Peldu | 0,245 | 858 | melnais | P |
| 0,155 | 620 | melnais |
| 0,375 | 1125 | melnais |
|  | Pētera Buka | 0,900 | 6300 | grants | V |
|  | Pils (no Alūksnes pilsētas robežas līdz Rīgas) | 0,450 | 3150 | melnais | T |
| Pils | 0,290 | 2320 | melnais |
| 0,219 | 1752 | melnais |
| 0,555 | 4440 | melnais |
| 0,220 | 1760 | melnais |
| 0,166 | 1328 | melnais |
| 0,506 | 4048 | melnais |
| 0,327 | 2616 | melnais |
| 0,160 | 1280 | melnais |
| 0,314 | 2512 | melnais |
| 0,934 | 6538 | melnais |
| Pils (atzars uz Baložu bulvāri 3) | 0,082 | 410 | melnais | G |
|  | Pilsētas bulvāris (no Tirgotāju līdz Helēnas) | 0,135 | 405 | melnais | P |
| Pilsētas bulvāris (no Helēnas līdz Krišjāņa Barona) | 0,360 | 1800 | melnais |
| 0,180 | 720 | grants |
|  | Pilssalas | 0,206 | 1030 | melnais | P |
|  | Pīlādžu | 0,160 | 400 | grants | V |
| 0,060 | 150 | cits |
|  | Pļavas (no Ojāra Vācieša līdz Pļavas 2) | 0,110 | 330 | grants | V |
|  | Pļavas (atzars no Šķūņu ielas) | 0,025 | 75 | grants |
|  | Priežu | 0,073 | 219 | cits | V |
|  | Pumpura | 0,090 | 450 | melnais | P |
| 0,105 | 60 | grants |
|  | Purva | 0,240 | 720 | grants | V |
|  | Pūpola | 0,115 | 403 | grants | V |
|  | Raiņa bulvāris | 0,237 | 1659 | melnais | G |
| 0,220 | 1540 | melnais |
| 0,083 | 581 | melnais |
|  | Rijukalna (no Vējakalna līdz Pils) | 0,190 | 855 | melnais | P |
| Rijukalna (no Pils līdz Latgales) | 0,308 | 1678 | melnais |
| Rijukalna (no Latgales līdz Torņa) | 0,222 | 1110 | melnais |
| Rijukalna (atzars līdz Rijukalna 15B) | 0,088 | 220 | grants |
|  | Rīgas | 0,757 | 6056 | melnais | T |
| 0,068 | 544 | melnais |
|  | Robežu | 0,630 | 2835 | grants | P |
|  | Rožu | 0,055 | 138 | cits | V |
| 0,229 | 573 | grants |
| 0,125 | 313 | cits |
| 0,038 | 95 | grants |
| 0,052 | 130 | cits |
|  | Rubeņu | 0,070 | 175 | grants | V |
| 0,070 | 175 | cits |
|  | Rūpniecības | 0,253 | 1898 | melnais | G |
| 0,164 | 1230 | melnais |
| 0,468 | 3510 | melnais |
| Rūpniecības (atzars līdz Rūpniecības 4) | 0,300 | 1800 | melnais |
| Rūpniecības (no Rūpniecības 4 līdz Alūksnes pilsētas robežai) | 0,610 | 2440 | grants | P |
|  | Siguldas | 0,437 | 3059 | melnais | P |
|  | Sīļu | 0,283 | 1274 | grants | P |
|  | Skārņu | 0,300 | 1650 | grants | V |
|  | Skolas | 0,155 | 853 | melnais | P |
|  | Sloku | 0,191 | 478 | grants | V |
| 0,089 | 223 | cits |
| 0,065 | 163 | cits |
|  | Smilšu (no Jāņkalna līdz Smilšu 16) | 0,245 | 1348 | grants | P |
| 0,460 | 1610 | grants |
| Smilšu (no Smilšu 16 līdz Gulbenes ielai) | 0,241 | 844 | cits | V |
|  | Stārķu | 0,110 | 275 | grants | V |
|  | Stirnu | 0,140 | 350 | cits | V |
|  | Strazdu | 0,210 | 525 | cits | V |
|  | Svīru | 0,185 | 463 | grants | V |
|  | Šķūņu | 0,350 | 2100 | melnais | P |
|  | Tālavas | 1,323 | 10584 | melnais | T |
|  | Tempļakalna | 0,333 | 1998 | melnais | P |
|  | Tilta | 0,125 | 500 | melnais | P |
|  | Tirgotāju | 0,260 | 1690 | melnais | G |
| 0,240 | 2880 | melnais |
|  | Torņa (no Pils līdz Kanaviņu) | 0,313 | 2191 | melnais | G |
| 0,440 | 3960 | melnais |
| Torņa (atzars līdz Torņa 15A k-1) | 0,250 | 1250 | grants | P |
|  | Torņkalna | 0,263 | 789 | grants | V |
| 0,195 | 585 | grants |
|  | Uzvaras | 0,307 | 2149 | melnais | G |
| 0,333 | 2331 | melnais |
|  | Valkas | 0,060 | 270 | melnais | P |
| 0,225 | 1125 | melnais |
| 0,184 | 920 | melnais |
| 0,297 | 1485 | melnais |
|  | Vanagu | 0,063 | 158 | grants | V |
| 0,040 | 100 | cits |
|  | Vālodzes | 0,064 | 160 | grants | V |
| 0,251 | 628 | cits |
|  | Vārnu | 0,090 | 225 | grants | V |
|  | Vējakalna | 0,275 | 1238 | melnais | P |
| 0,230 | 1035 | melnais |
| 0,060 | 240 | cits | V |
|  | Vidus | 0,142 | 852 | melnais | G |
| 0,115 | 690 | melnais |
|  | Viestura | 0,150 | 600 | melnais | P |
|  | Vītolu | 0,140 | 560 | grants | V |
|  | Zemgales  (Ezera līdz Pilsētas) | 0,097 | 485 | melnais | P |
| Zemgales  (Pilsētas līdz Dārza) | 0,111 | 555 | melnais |
| Zemgales  (posms līdz Raiņa bulvārim) | 0,122 | 610 | melnais |
| Zemgales (no Raiņa bulvāra līdz Uzvaras) | 0,126 | 630 | melnais |
|  | Ziedu | 0,110 | 440 | grants | V |
| 0,070 | 210 | grants |
|  | Ziemera | 0,301 | 1355 | grants | P |
| 0,250 | 1125 | grants |
| 0,054 | 243 | grants |

2. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanai ziemā (16.10. – 15.04.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Prasības** | **Uzturēšanas klases** | | | |
| **T** | **G** | **P** | **V** |
| **Pieļaujamie rādītāji** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Ledus vai sniega biezums pastāvīgos laika apstākļos | līdz 1 cm | līdz 4 cm | līdz  10 cm | - |
|  | Brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos | ledus risas līdz 1 cm | ledus risas līdz 4 cm | ledus risas līdz 6 cm | - |
|  | Ledus garenviļņi (risas) mainīgos laikapstākļos | līdz 2 cm | līdz  4 cm | līdz 6 cm | - |
|  | Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega | 3 stundas | 6 stundas | 8 stundas | 24 stundas |
|  | Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu | 3 stundas | 6 stundas | 8 stundas | 24 stundas |
|  | Sniega biezums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos | līdz 6 cm | līdz 8 cm | līdz  16 cm | līdz  20 cm |
|  | Sniega sanesumu biezums uz brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī | līdz 12 cm | līdz 16 cm | līdz  20 cm | - |
|  | Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniga biezums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos | līdz 3 cm | līdz 5 cm | līdz 6 cm | - |
|  | Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes | līdz 60 cm | līdz 80 cm | līdz 100 cm | - |
|  | Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes 5 m pirms un pēc gājēju pārejām un autobusu pieturām | līdz 60 cm | līdz 60 cm | līdz 60 cm | līdz 60 cm |
|  | Pieļaujamais sniega vaļņa augstums ielu krustojumos uz ielas klātnes šķautnes 10 m pirms un pēc ielas krustošanās vietas | līdz 60 cm | līdz 60 cm | līdz 60 cm | līdz 60 cm |
|  | Stāvlaukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm | 24 stundās | 24 stundās | 24 stundās | 48 stundās |
|  | Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 4 cm | 6 stundas | 6 stundas | – | – |
|  | Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega | 12 stundās | 24 stundās | 24 stundās | 32 stundās |
|  | Uzturēšanas klases ir spēkā šādas diennakts stundās | 5.00 – 23.00 | 6.00 – 20.00 | 6.00 – 20.00 | 8.00 – 18.00 |

Piezīmes:

1. Laiku, ielu brauktuves attīrīšanai no sniega, skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielu brauktuve ir attīrīta no sniega.
2. Laiku ielas brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebraukātā sniegā uz brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

3. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Prasības tiltu un caurteku uzturēšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Prasības** | **Uzturēšanas klases** | | | |
| **T** | **G** | **P** | **V** |
| **Pieļaujamie rādītāji** | | | |
|  | Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Konstatēti trūkumi jānovērš | – | – | 1 nedēļas laikā | – |
|  | Tiltu margām jābūt nostiprinātām. Konstatētie trūkumi jānovērš | – | – | 1 mēneša laikā | – |
|  | No caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk par | 20 % | 35 % | 50 % | 50 % |
|  | Ja sanesumu daudzums ir lielāks par šā pielikuma 3. punktā minēto daudzumu, caurteka vasaras sezonā jāiztīra | jā | jā | jā | jā |
|  | Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Konstatētie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš | jā | jā | jā | jā |
|  | Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Konstatētie trūkumi jānovērš | jā | jā | jā | jā |
|  | Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem ielas zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jāattīra | jā | jā | jā | jā |

Piezīmes:

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novērtēšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

4. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Prasības** | **Uzturēšanas klases** | | | |
| **T** | **G** | **P** | **V** |
| **Pieļaujamie rādītāji** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Autobusu pieturvietā jābūt ceļa zīmei Nr. 534, atkritumu tvertnei un soliņam | jā | jā | jā | - |
|  | Ceļa zīmju stabiem vai balstiem jābūt cinkotiem vai koka. Bojājumi, kuru laukums ir lielāks par 30 % no kopējā laukuma, vasaras sezonā jānovērš | jā | jā | jā | jā |
|  | Ceļa zīmju stabi nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sasvērušiem. Konstatētie trūkumi jānovērš | 3 diennakšu laikā | 7 diennakšu laikā | 30  diennakšu laikā | 60 diennakšu laikā |
|  | Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas standartu LVS 77 – 1:2016 “Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”, LVS 2:2016 “Ceļa zīmes 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi” un LVS 77 – 3:2016 “Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības” prasībām | jā | jā | jā | jā |
|  | Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina vai jāatjauno | 24 stundu laikā | 24 stundu laikā | 24 stundu laikā | 24 stundu laikā |
|  | Pavasarī netīras ceļa zīmes jānomazgā | līdz 1. maijam | līdz 1. maijam | jā | jā |
|  | Horizontālajiem apzīmējumiem jāatbilst Latvijas standarta LVS 85:2016 “Ceļa apzīmējumi” vai jaunākā prasībām. Iepriekšējā apzīmējuma pēdu redzamība nav pieļaujama. Ja horizontālais apzīmējums 30 m garā posmā ir nosnidzis vairāk par 50 % no tā laukuma, horizontālais apzīmējums jāatjauno līdz 1.jūnijam | jā | jā | jā | jā |
|  | Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. | jā | jā | jā | jā |
| Pavasarī netīras barjeras jānomazgā | līdz 1.maijam | līdz 1.maijam | netiek normēts | netiek normēts |
| Konstatētie trūkumi jānovērš | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | vasaras sezonā | vasaras sezonā |
|  | Pēc ziemas sezonas bojātos vai trūkstošos vertikālos apzīmējumus Nr. 917 un Nr. 918 atjauno | līdz 31.maijam | līdz 30.jūnijam | līdz 31.jūlijam | - |
| Vasaras sezonā bojātos vai trūkstošos vertikālos apzīmējumus Nr. 917 un Nr. 918 atjauno | 2 nedēļu laikā | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | - |

Piezīmes:

Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novērtēšanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

5. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu seguma uzturēšanai vasarā**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Prasības** | **Uzturēšanas klases** | | | |
| **T** | **G** | **P** | **V** |
| **Pieļaujamie rādītāji** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo vai minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatēšanas | jā | jā | jā | jā |
|  | Dubļi, netīrumi vai smiltis no ielas saistītā seguma jānovāc | 1 diennakts laikā | 3 diennakšu laikā | 3 diennakšu laikā | - |
| Smilts novākšana no brauktuves pēc ziemas sezonas beigām | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | - |
|  | Ielu saistītos segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm un šķērsviļņi augstāki par 30 mm. Konstatētie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar ceļa zīmi Nr. 112 “Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm | jā | jā | jā | jā |
| Izveidojoties šādām bedrēm, tās jāaizpilda | līdz 1. jūnijam | līdz 15. jūnijam | līdz 1. jūlijam | līdz 1. jūlijam |
| Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 16. oktobrim | jā | jā | jā | jā |
|  | Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda | 1 diennakts laikā | 5 diennakšu laikā | 1 nedēļas laikā | 2 nedēļu laikā |
|  | Saistītos segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām (iesēdumiem un pacēlumiem) jāapzīmē ar ceļa zīmi Nr. 112 “Nelīdzens ceļš” un citām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš | 1 nedēļas laikā | 2 nedēļu laikā | 1 mēneša laikā | - |
|  | Plaisas saistītā segumā, kuru atvērums ir lielāks par 10 mm, jāaizpilda | līdz 15. jūnijam | līdz 1.jūlijam | līdz 1. augustam | līdz 1. augustam |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Brauktuvēs ar nesaistītu segumu un nomalēs ar nesaistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 100 mm. Brauktuvēm ar nesaistītu segumu jābūt līdzenām, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm un vaļējām velēnām.  Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Konstatētie trūkumi jānovērš | – | - | 2 nedēļu laikā | 3 nedēļu laikā |
| Ielu nesaistītu segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā | – | līdz 10. maijam | līdz 10. maijam | līdz 10. maijam |
| Ielu nesaistītu segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās | – | jā | jā | jā |
|  | Brauktuves nesaistītu segumu mitrināšana, iestrādājot putekļu absorbentu | – | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam |
|  | Ielai, kurai tiek izmantota kā apvedceļš tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni | jā | jā | jā | jā |
|  | Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo pārbruģējot | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam | līdz 1.jūnijam |
|  | Vēlāk izveidojušās bedres jāsalabo līdz 30. septembrim | jā | jā | jā | jā |

Piezīmes:

1. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres:
   1. saistītos segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un kuras ir dziļākas par 50 mm,
   2. nesaistītos segumos, kuru laukums ir lielāks par 0,5 m2 un kuras ir dziļākas par 100 mm.
2. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums lielāks par 0,5 m2.
3. Pilnīga ūdens novade no brauktuves nesaistītā seguma un nomalēm ar nesaistītu segumu prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.
4. Inženierkomunikāciju vai ielu būvdarbu (pārbūves) laikā, ielai, kura tiek izmantota kā apvedceļš no plkst. 6:00 līdz plkst. 22:00, tiek nodrošināta seguma pretputekļu mitrināšana ar ūdeni. Mitrināšanu veic tik bieži, lai uz ielas seguma neveidotos putekļi.
5. Satiksmes drošībai bīstamos šķēršļus, izņemot tos, kas radušies ceļu satiksmes negadījumu rezultātā, novāc:
   1. saistītos segumos – 3 stundu laikā;
   2. nesaistīto segumu – 6 stundu laikā.

6. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Prasības Alūksnes pilsētas ielu kopšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Prasības** | **Uzturēšanas klases** | | | |
| **T** | **G** | **P** | **V** |
| **Pieļaujamie rādītāji** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi. Konstatētie trūkumi jānovērš | jā | jā | jā | jā |
| Ielas konstrukcijas izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber vai jāpieber | 1 nedēļas laikā | 2 nedēļu laikā | 1 mēneša laikā | 2 mēnešu laikā |
|  | Zem ielas segas konstrukcijas ūdens novadīšanas sistēmās nav pieļaujama ūdens krāšanās augstāk par 20 cm. Konstatētie trūkumi jānovērš | jā | jā | jā | jā |
| Grāvji jāiztīra no aizsērējumiem | 1 nedēļas laikā | 2 nedēļu laikā | 2 nedēļu laikā | 1 mēneša laikā |
|  | Ūdens novades sistēmu elementu tīrīšanu vasaras sezonā veic | līdz 1.jūnijam | līdz 15.jūnijam | līdz 30.jūnijam | līdz 1. septembrim |
| Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra | jā | jā | jā | jā |
|  | Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra | 20 %;  6 nedēļu laikā | 35 %;  2 mēnešu laikā | 50 %;  līdz ziemas sezonai | 50 %;  līdz ziemas sezonai |
|  | Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus. | jā | jā | jā | jā |
|  | Ielu nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par | 3 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| Ja laika posmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, tad ielas posms jāapzīmē ar ceļa zīmi Nr. 119 “Ceļš ar bīstamām nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai konstatētie trūkumi jānovērš | 3 diennakšu laikā | 7 diennakšu laikā | 2 nedēļu laikā | 1 mēneša laikā |
|  | Normatīvajos aktos noteikto ielas ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Konstatētie trūkumi jānovērš | 3 dienu laikā | 1 nedēļas laikā | 1 mēneša laikā | 2 mēnešu laikā |
|  | Kāpnēm jābūt ar nostiprinātām margām. Kāpņu pakāpieniem jābūt noturīgiem un bez bojājumiem. Pēc trūkumu atklāšanas nekavējoties jāuzliek brīdinoši uzraksti un kāpnes jānorobežo | jā | jā | jā | jā |
| Bojātie elementi jānomaina | 1 nedēļas laikā | 1 nedēļas laikā | 2 nedēļu laikā | 2 nedēļu laikā |
|  | Nomalē un tai piegulošajā nogāzē 1,0–1,5 m platumā, kā arī uz sadalošās joslas, kas ir šaurāka par 12 m, zāli pļauj | 1 reizi veģetācijas periodā | 1 reizi veģetācijas periodā | - | - |
| Nodalījuma joslas krūmus jāizcērt | 1 reizi gadā | 1 reizi gadā | - | - |

Piezīmes:

1. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūliju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.
2. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.

7. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Ielas kompleksā ietilpstošo gājēju un velosipēdu celiņu, pieturvietu, atpūtas vietu un stāvlaukumu ikdienas uzturēšanas prasības ziemā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Prasības** | **Pieļaujamie rādītāji** |
|  | Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa pastāvīgos laika apstākļos | līdz 6 cm |
|  | Laika celiņa attīrīšanai no sniega | līdz 24 stundām |
|  | Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu | līdz 24 stundām |
|  | Pieļaujamais irdena sniega biezums uz celiņa mainīgos laika apstākļos | līdz 10 cm |
|  | Ja vēja ātrums ir lielāks par 10 metriem sekundē, tad uz celiņa tiek pieļauti sniega sanesumi ar sniega biezumu | līdz 20 cm |
|  | Ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmes, ja to simboli nav skaidri saskatāmi, jāattīra no pielipušā sniega | 24 stundās |
|  | Uzturēšanas prasības ir spēkā šādās diennakts stundās | 6:00 – 23:00 |

Piezīmes:

1. Laiks celiņa attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigās līdz celiņa attīrīšanai no sniega.
2. Laiks celiņa kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no apledojuma izveidošanās konstatēšanas brīža līdz attiecīgo darbu izpildei.

8. pielikums

Alūksnes novada pašvaldības dome

…2025. noteikumiem Nr. /2025

**Prasības ielu apgaismojumu uzturēšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Prasības** | **Uzturēšanas klases** | | | |
| **T** | **G** | **P** | **V** |
| **Pieļaujamie rādītāji** | | | |
|  | Ielu apgaismojums jāieslēdz tumšajā laika posmā | jā | jā | jā | jā |
|  | Bojātie gaismas elementi jānomaina | 48 stundu laikā | 48 stundu laikā | 48 stundu laikā | 48 stundu laikā |
|  | Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumu novēršana | 2 nedēļu laikā | 2 nedēļu laikā | 2 nedēļu laikā | 2 nedēļu laikā |
|  | Pārējie konstatētie bojājumi jānovērš | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | 1 mēneša laikā | 1mēneša laikā |

Piezīmes:

1. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novērtēšanai skaita no trūkumu konstatēšanas brīža.